**询价邀请函**

我学校（石家庄市第二十五中学）根据实际情况及采购计划，需对学校监控系统进行扩容，采购一批监控设备并安装调试，现邀请具备相关资质的公司进行报价，现将有关事项说明如下：

一、监控设备详细参数及报价单格式（详见附件）。

二、报价条件、保证金：有提供所需货物及安装调试的能力；无需缴纳项目保证金。

三、报价地点及截止时间：石家庄市第二十五中学，截止到2023年7月3日17时。

四、报价联系人及电话：王老师 15633846296。

 石家庄市第二十五中学

 2023年6月29日

附件：

 **石家庄市第二十五中学监控设备及安装报价单**

**报价单位（盖章） ：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 网络摄像机  | DH-IPC-HDW2433T-A | 400万像素双光，枪型或半球可换、POE供电、内置MIC。最大分辨率2560×1440，电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节），最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式） 0Lux（补光灯开启），信噪比 ＞56dB ，最大补光距离 80m（红外） 30m（暖光），视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持），支持智能编码 H.264、 H.265，视频帧率 50Hz 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps），日夜转换 ICR自动切换 ，宽动态 120dB ， 内置MIC，音频压缩标准 G.711A;G.711Mu;G.726;AAC ，音频采样率 8KHz;16KHz，支持DC12V/POE 供电，功耗 基本功耗（默认配置）:1.8W（DC12V）;2.6W（POE） 最大功耗（宽动态、红外灯最亮、码流最大 、IVS、H.265等情况）:5.0W（DC12V）;6.3W（POE），工作温度 -40℃~+60℃ ，防护等级 IP67 。 | 个 | 25 |  |  |
| 2 | 监控硬盘 | ST8000VM001 | 安防监控硬盘8TB 256MB 5400RPM 监控录像机硬盘、 SATA接口 。按照SMART H.265编码及本次配置的摄像头数量，存储时间至少1个月。 | 块 | 16 |  |  |
| 3 | 监控管理平台 | DH-DSS7016S2-D | 4核CPU，内存：8GB（可扩展）服务器级（带ECC校验），嵌入式LINUX操作系统，RS-232，4个USB2.0接口，4个RJ45接口，支持eSATA接口，16个SATA0、SATA1标准硬盘，前面板7寸LCD液晶显示屏，显示系统信息，包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 接入交换机 | RG-ES08G  | 大缓存设计，减少视频卡顿。8口10/100/1000M自适应千兆非管理型桌面交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 天忆丰  | 双纤、单模、千兆光纤收发器，监控室到传达室用 | 对 | 1 |  |  |
| 6 | 超五类网线 | 天纪 | 超五类非屏蔽双绞线，每箱305米 | 箱 | 2 |  |  |
| 7 | 电源线 | 宇洪 | RVV2X1.0护套线，每盘200米 | 盘 | 1 |  |  |
| 8 | 监控箱 | 防雨 | 室外防雨监控箱 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 辅料  | PVC管槽 | 港丰国标50\*25线槽25线管，接头明卡，户外专用， | 批  | 1 |  |  |
| 10 | 更换摄像头 | 　 | 检查损坏摄像头并更换 | 个 | 18 |  |  |
| 11 | 挪摄像头 | 　 | 旧有摄像头重新布线挪位置，线材可利旧，不够的加新线材 | 个 | 40 |  |  |
| 12 | 布线安装 |   | 电源插板，胀丝自攻丝、扎带、胶布、膨胀螺丝、钢丝、专用标签纸，记号笔等辅料；专业监控技术人员施工、电工标准、含全部布线到位，穿墙打孔，封口，安装所有设备全部到位调试正常使用，培训老师会为止 | 个 | 7 |  |  |
| 13 | 合计 | 　 |  |

**共计：人民币 元整（大写）。**

**注：以上报价含税、含运费和安装费用，于 7日历天内供货安装完毕。**

**报价日期：**